Kartlegging av elektrisk utstyr

Anlegg: [Navn på anlegg]

Dato: [Dato]

Kontroll av: [Navn på kontrollør]

Kryss av for JA eller NEI. Kommer svaret i skravert felt som er merket med pil ( ), må avviket rettes av elektroinstallatør. Kommer svaret i skravert felt uten () , kan avviket rettes av person uten elektrokompetanse.

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Inntak:
Er kabelen beskyttet med halvrør eller lignende? (Ute på vegg)
Er det synlig skade på kabelen?
Sikringsskap / tavle:
Er uisolerte ledninger og spenningsførende deler tilgjengelig for berøring?
Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i «ramme» på et synlig sted?
Er sikringer og utstyr tydelig merket iht. kursoversikt?
Er det innsatt riktige sikringer iht. merking?
Er sikringene godt tilskrudd?
Er sikringer, brytere eller vern unormalt varme?
Er det noen sikringer som stadig ryker?
Fungerer testknapp på jordfeilbrytere / varsel?
Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet?
Er det i sikringsskapet / tavla rent og ryddig?

Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk installasjon

Anlegg: [Navn på anlegg]

Dato: [Dato]

Kontroll av: [Navn på kontrollør]

Kryss av for JA eller NEI. Kommer svaret i skravert felt som er merket med pil ( ), må avviket rettes av elektroinstallatør. Kommer svaret i skravert felt uten () , kan avviket rettes av person uten elektrokompetanse.

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Fast opplagte ledninger / kabler:
Er ledninger slik forlagt at de kan bli utsatt for mekanisk skade, f.eks. ved at de ligger an mot skarpe kanter?
Er ledninger / kabler skadet?
Er ledninger / kabler avmantlet utenfor kapsel / deksel?
Er ledninger / kabler forsvarlig festet til underlaget?
Er ledninger / kabelskjøter foretatt utenfor koplingsboks er ol.?
Materiell og utstyr:
Er kapsel / deksel på stikkontakter / koplingsbokser o.l. uten skade?
Er ovennevnte utstyr forsvarlig festet til underlaget?
Har lysarmaturer påmontert skjerm / kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget?
Er det benyttet riktig Watt-styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen)
Viser noe av utstyret tegn på varmgang? (Vær spesielt oppmerksom på «varmemerker» på stikkontakter)

Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk installasjon

Anlegg: [Navn på anlegg]

Dato: [Dato]

Kontroll av: [Navn på kontrollør]

Kryss av for JA eller NEI. Kommer svaret i skravert felt som er merket med pil ( ), må avviket rettes av elektroinstallatør. Kommer svaret i skravert felt uten () , kan avviket rettes av person uten elektrokompetanse.

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Bevegelige ledninger:
Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger?
Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord?
Har bevegelige ledninger skade på ytre isolasjon?
Er støpsel eller kontakt skadet?
Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt?
Ligger bevegelige ledninger utsatt for skade?
Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkoplet?
Bevegelige ledninger:
Har ledningen tilstrekkelig kvadrat for det formålet de blir benyttet til?
Er bevegelig ledning benyttet for fast opplegg?
Blir bevegelige ledninger som benyttes utendørs straks fjernet etter bruk?
Evt. andre avvik:

Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk installasjon

Anlegg: [Navn på anlegg]

Dato: [Dato]

Kontroll av: [Navn på kontrollør]

Kryss av for JA eller NEI. Kommer svaret i skravert felt som er merket med pil ( ), må avviket rettes av elektroinstallatør. Kommer svaret i skravert felt uten () , kan avviket rettes av person uten elektrokompetanse.

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Jordledere / jordklemmer:
Er jordklemmer for tilkopling av jordleder til jordelektrode, vannrør, soilrør etc. godt tilskrudd?
Belysning:
Er belysning i butikk, kontorer o.l. tilfredsstillende?
Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? (anbefalt brenntid ca. 7000 timer)
Generelle punkter:
Er det foretatt bruksendring av noen av rommene? (mere støv, fuktighet o.l.)
Er det utført arbeid på det elektriske anlegget av andre enn en elektroinstallatør?
Har du merket noe unormalt ved det elektriske anlegget? (Strømstøt ved berøring av vannkraner o.l. – forstyrrelser på TV, radio, blinking i lys m-m.)

Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk installasjon

Anlegg: [Navn på anlegg]

Dato: [Dato]

Kontroll av: [Navn på kontrollør]

Kryss av for JA eller NEI. Kommer svaret i skravert felt som er merket med pil ( ), må avviket rettes av elektroinstallatør. Kommer svaret i skravert felt uten () , kan avviket rettes av person uten elektrokompetanse.

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Sikringsskap / tavle / Underfordelinger:
Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere?
Finnes det tegning som viser hvor tafiffapparat (målere) er montert og er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler?
Er målere og eventuelle spenningssikringer for måler / måleromkopler plombert?
Blir det foretatt regelmessige måleravlesninger?
Viser måleravlesningen store avvik fra tidligere avlesninger uten at dette kan tilbakeføres til endret energiuttak??
Andre / egendefinerte avvik:
Heis/port og løfte-anordninger: Virker start og stopp og evt. nødstopp slik den skal?
Kjøle- og fryserom: Er evt. kabler under dør beskyttet mot mekanisk kode? Er termostater / brytere forsvarlig festet til underlaget?